Sluit Arduino met RFID-reader aan op de laptop.

Run Database.py

Open cmd in de map waar alle bestanden zijn opgeslagen.

Typ in de cmd ‘python python\_code\_for\_reading\_uid.py’ en druk op enter.